بيانات بئر بلدية جيوس

|  |  |
| --- | --- |
| البيان | القيمة |
| الاحداثيات | 153.490.35 E  178.421.01. N |
| مستوى سطح الارض | 225 |
| طريقة الحفر | Direct Rotary-Air Water Foam |
| عمق البئر الكلي | 350 متر |
| التغليف من صفر –210 متر | 13.5 انش |
| التغليف من 210 –350 متر | مفتوح-17.5 انش |
| عمق الماء الساكن | 208.7 تحت السطح |
| عمق الماء المتحرك في تجربة الضخ 240 دقيقه-كمية الضخ 137 متر مكعب-وهبوط 1.6 متر | 210.3 متر تحت السطح |